TOSHIBA e-STUDIO Serie

	Copyright(c) 2003-2014 TOSHIBA TEC CORPORATION Ogni diritto riservato
			08 Ottobre 2014

Questo prodotto presenta le restrizioni e problemi seguenti. Vi raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.


-------------------------------------------------------------------------------
<Per i modelli a colori>
        per Macintosh PPD (OS-X10.4.11 - 10.6.*)                Versione 7.34
        per Macintosh PPD (OS-X10.7.* - 10.9.*)                 Versione 7.34
        per Macintosh PPD Plug-in (OS-X10.4.11 - 10.6.*)        Versione 7.32
<Per i modelli in Bianco e Nero>
        per Macintosh PPD (OS-X10.4.11 - 10.6.*)                Versione 7.34
        per Macintosh PPD (OS-X10.7.* - 10.9.*)                 Versione 7.34
        per Macintosh PPD Plug-in (OS-X10.4.11 - 10.6.*)        Versione 7.32
-------------------------------------------------------------------------------

Problemi
========

1.  Stampa Macintosh

- Quando si effettua la stampa in Mac OS X 10.4.* to 10.9.*, non si può utilizzare AppleTalk.

- Quando viene aggiunta una stampante con una connessione IPP in Mac OS-X 10.8.* o versione successiva, viene visualizzato un avviso che informa che  "impossibile verificare la stampante sulla rete". é possibile effettuare la stampa premendo il pulsante "Continua" sull'avviso. 

- Non immettere un valore superiore a 10.000 per l'impostazione delle dimensioni della carta personalizzata in Mac OS-X 10.8.* o versioni successive.

- Tutte le opzioni di cucitura sono visualizzate benché alcune non possano essere utilizzate. Ad esempio, si può scegliere la cucitura "Sx al centro" anche quando si utilizza A3. Poiché non si può cucire sul bordo A3 lungo, il compito di cucitura non sarà eseguito. Tuttavia, la stampa si effettuerà.

- A seconda della Staz. di finitura da collegare, le funzioni di graffatura potrebbero non essere disponibili nel Vassoio 1.

- In ambiente Macintosh, quando si esegue la stampa da un file Adobe Acrobat PPD su carta il cui formato non sia néLetter né A4 e si specifichi inoltre il formato della carta da utilizzare, la stampa stessa potrebbe avvenire su carta di formato Letter o A4 alimentata dal Bypass.  In caso di stampa su carta di formato che non sia né Letter nér A4 impostate quindi la sorgente della carta su Auto.

- Il codice reparto "00000" è accettato sul computer Mac ma non sul controller.

- Quando si designa il formato su carta nell'impostazione di pagina, la versione su carta come A4 o Lettera potrebbe non essere visualizzata ed "Altro" può essere visualizzati. In questo caso, si può cambiare in un altra versione su carta e premere "OK" o l'impostazione non potrà ritornare a "Altro" se si designa l'altro "Formato per".

<e-STUDIO6550C Serie / e-STUDIO6570C Serie>
- Quando si utilizza il Finisher MJ-1103/MJ-1104, non è possibile fascicolare le copie sul Vassoio 1.

<e-STUDIO4540C Serie / e-STUDIO456 Serie>
- Quando si utilizza il Finisher MJ-1101/MJ-1106, non è possibile fascicolare le copie sul Vassoio 1.

<e-STUDIO2550C Serie / e-STUDIO5055C Serie / e-STUDIO457 Serie>
- Quando si utilizza il Finisher MJ-1107/MJ-1108, non è possibile fascicolare le copie sul Vassoio 1.

--------------------------------------------------------------------------------
Marca depositata
--------------------------------------------------------------------------------
	
- Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, TrueType e LaserWriter sono le marche depositate di Apple Inc. negli Stati Uniti ed altri paesi.
- PostScript ed i marchi di fabbrica e di altri prodotti Adobe Systems rappresentano le marche depositate di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti ed altri paesi.	
- TopAccess è un marca depositata di TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Gli altri nomi di società e nomi di prodotti citati in questo manuale sono le marche depositate delle loro società rispettive.
