TOSHIBA e-STUDIO Serie

	Copyright(c) 2003-2014 TOSHIBA TEC CORPORATION Todos derechos reservados 
			08 de Octubre de 2014

Este producto presenta las restricciones y los problemas siguientes. Les recomendamos leer atentamente este manual antes de usar el producto.


-------------------------------------------------------------------------------
<Para modelos en color>
        para Macintosh PPD (OS-X10.4.11 - 10.6.*)               Versión 7.34
        para Macintosh PPD (OS-X10.7.* - 10.9.*)                Versión 7.34
        para Macintosh PPD Plug-in (OS-X10.4.11 - 10.6.*)       Versión 7.32
<Para modelos en blanco y negro>     
        para Macintosh PPD (OS-X10.4.11 - 10.6.*)               Versión 7.34
        para Macintosh PPD (OS-X10.7.* - 10.9.*)                Versión 7.34
        para Macintosh PPD Plug-in (OS-X10.4.11 - 10.6.*)       Versión 7.32
-------------------------------------------------------------------------------

Algunos hechos
==============

1. Impression Macintosh

- Cuando se efectué la impresión en Mac OS X 10.4.* to 10.9.*, no se puede utilizar AppleTalk.

- Cuando se agrega una impresora con conexi—n IPP en Mac OS-X 10.8.* o posterior, aparece un mensaje de advertencia que indica que no se puede verificar la impresora en la red. Para continuar con la impresi—n, simplemente presione el bot—n "Continuar" en el mensaje de advertencia. 

- No introduzca un valor superior a 10000 para el parámetro de tamaño del papel personalizado en Mac OS-X 10.8.* o posterior.

- Se indican todas las opciones de abrochado aunque algunas no puedan utilizarse. Por ejemplo, se puede seleccionar el abrochado Medio iz.do incluso cuando se utiliza A3. Como no se puede sujetar sobre el borde largo A3, no se realizará la tarea de abrochado. Sin embargo, la impresión se efectuará.

- Dependiendo del disp. acabado que se conecte, las características de grapado no estarán disponibles en la Bandeja 1.

- Cuando se utiliza Macintosh y se efectúa la impresión a partir de un fichero Adobe Acrobat PPD sobre un papel de formato otro que Letter o A4 y se especifica la fuente de papel que debe ser utilizada, la impresión podría efectuarse sobre el formato de papel Letter o A4 abastecido a partir de Aliment. por bypass. Cuando se imprime sobre un papel de formato otro que Letter o A4, ajustar la fuente de papel en Auto.

- El código de departamento "00000" se acepta en la máquina Mac pero no en el controlador.

- Cuando se designa el formato papel en el ajuste de página, podría no visualizarse el formato papel como A4 o Carta y "Otro" puede ser indicados. En este caso, se puede cambiar en otro formato papel y presionar "OK" o el ajuste no regresará nuevamente a "Otro" si se designa el otro "Formato para".

<e-STUDIO6550C Serie / e-STUDIO6570C Serie>
- Si utiliza el finalizador MJ-1103/MJ-1104, las copias no se pueden apilar en la bandeja 1.

<e-STUDIO4540C Serie / e-STUDIO456 Serie>
- Si utiliza el finalizador MJ-1101/MJ-1106, las copias no se pueden apilar en la bandeja 1.

<e-STUDIO2550C Serie / e-STUDIO5055C Serie / e-STUDIO457 Serie>
- Si utiliza el finalizador MJ-1107/MJ-1108, las copias no se pueden apilar en la bandeja 1.

--------------------------------------------------------------------------------
Marcas registradas
--------------------------------------------------------------------------------

- Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, TrueType y LaserWriter son las marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y otros países.
- PostScript y las marcas de fábrica y otros productos Adobe Systems representan las marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y otros países.
- TopAccess es una marca registrada de TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Los otros nombres de compañías y nombres de productos mencionados en este manual son las marcas registradas de sus compañías respectivas.
